**Приложение к ИС-2 2023 г.**

***Приложение к Тому 8 часть 2 Атласа ЕГС ЕЧ РФ издания 2018 г.***

Вклейка №27 *Лист 22*

|  |
| --- |
| **РЕЙД ДЛЯ СУХОГРУЗНЫХ СУДОВ** расположен на участке 3049,7-3050,1 км слева от оси судового хода. Грунт - суглинок. Суда становятся на носовой и кормовой якоря. При постановке на якорь следует учитывать сгонно-нагонные колебания уровня воды, амплитуда которых может быть более 1,0 м. |

Вклейка №28 *Лист 22*



Вклейка №29 *Лист 31*

|  |
| --- |
| **РЕЙД ДЛЯ НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ** расположен на участке 3113,0-3115,0 км справа от оси судового хода. В нижней части, на участке 3114,6-3115,0 км, отведено место для паузки нефтеналивных судов. Грунт - песок. Суда становятся на носовой и кормовой якоря. При постановке на якорь следует учитывать сгонно-нагонные колебания уровня воды, амплитуда которых может быть более 1,0 м. |